**PØLSE- OG KØDHÆNG**

 **Topplade** Aluminium

 **Befæstigelsesmateriale**

 for 1 konsol 4 møtrikker M10

 2 gevindstænger M10 x 70 mm

 **Befæstigelsesmateriale**

 for 2 konsoller 4 møtrikker M10

 2 gevindstænger M10 x 80 mm

 **Firkantrør** Længde max. 6000 mm aluminium

 **Bundplade** aluminium

**- Pølse- og kødhæng i eloxeret aluminium med forskellige konsoller og kroge (skyde-,stift- og**

 **kødkroge).**

**- Standsøjler fastgøres mellem gulv og loft.**

**- Montage direkte på væg er også mulig.**